Tableau page 16 de ton manuel utilisation.

Fonctions

Réglages usine usineusinFonctions

0 Type de batterie 0~3 0

1 Adresse communications stations 0~247 1

2 Vitesse communication en baud rate 0~5 2

3 Format Communication 0~3 0

4 Night PV threshold(V) 0~200.0 2.0

5 Night open delay（H.M） 0.0~24.59 0.10

6 Night Open Time（H.M） 0.0~24.59 4.00

7 Before dawn PV threshold(V） 0~200.0 5.0

8 Before draw Open delay（H.M） 0.0~24.59 0.01

9 Before draw Open Time（H.M） 0.0~24.59 1.00

10Type de controller 0~2 0

11Mot de passe 0~3999 0

12Duré éclairage écran（S） 0~120（0为常亮） 30

13Revenir aux réglages usine 1

En bleu : Pas toucher.

En rouge : Programmation de la sortie « Load » de ton régulateur.

En noir : Compréhensible pour toi, je suppose.