**CONSIGNES EN CAS D’INCENDIE**

* Mettre les coupes circuit au repos en position horizontale (sous la couchette arrière)
* Tirer sur la manette de gas oil pour couper l’arrivée du carburant (sous la couchette arrière)
* Fermer la vanne gaz située dans la penderie cabine arrière



VANNES GAZ

EXCTINCTEURS

TIRETTE GAS OIL

3 COUPES CIRCUIT

BOUCHON ACCES MOTEUR